
***Комплектность метизов, фурнитуры***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид | Обозначение |
| 1 | Опора мебельная | 5 |  | **ом** |
| 2 | Направляющая шариковая 400мм | 3 |  | **нп** |
| 3 | Стяжка эксцентриковая | 21 |  | **сэ** |
| 4 | Шкант | 12 |  | **шк** |
| 5 | Стяжка М7\*50 | 33 |  | **ст** |
| 6 | Шуруп 4\*16 | 42 |  | **шр1** |
| 7 | Шуруп 4\*30 | 6 |  | **шр2** |
| 8 | Гвозди | 31 |  | **гв** |
| 9 | Ключ комфирмат | 1 |  | **кл** |



**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока).

# **ООО «Артем-Мебель»**

** 246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

Республика Беларусь

тел./факс: (80232) 461990 (бухгалтерия)

тел. 460 888 (сбыт), 460753 (снабжение)

сайт: www.artеmmebel.by

****

# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***



***Комод «Марсель\_2» СН-111.05***

***Размеры 848 х 454 х 812 мм***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!***  *Контакт с водой поверхностей изделия, а также*  *воздействие горячего пара и огня, расположение в*  *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

***Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Регистрационный номер декларации о соответствии **№ТС BY/112 11.01.ТР025 018 01105**

Дата регистрации декларации о соответствии **05.03.2015**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток.

При эксплуатации мебели **запрещается**:

- контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

**Изделие упаковывается в 1 пакет**.

**Последовательность сборки**

Разложите детали на ровной поверхности.

В стенки боковые **2,3** и цоколя **5** в нижнюю часть, вбейте опору мебельную.

Возьмите шариковую направляющую, выдвиньте как показано на рисунке, при выдвижении нажмите на пластмассовый рычажок (поз.2), для полного выдвижения центрального полозка, в стенки боковые **2,3** по наколкам прикрутите шариковые направляющие, а так же в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты.

Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините соединилки **7,8,9.**

Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините стенки боковые **2,3**, стенку горизонтальную **4**, цоколь **5** и соединилки **6**, одновременно соединяя с соединилками **7,8,9**. В отверстия Ø15мм, соединилок **7,8,** вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика.

Прибейте при помощи молотка и гвоздей стенку заднюю **10.**

Установите крышку **1** на корпус. В соединилки **6,** через сквозные отверстия при помощи шурупов 4\*30 прикрутите крышку **1**.


Произведите сборку ящиков, как показано на рисунке.

Согласно схеме сборки соедините стенки боковые **11,12**  со стенкой задней **13**  и соединилкой **16** при помощи стяжек. В пазы установить дно ящика **15**. В фасад **14**, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Соедините корпус ящика с фасадом **14**. В отверстия Ø15мм, стенок боковых **11,12**, и соединилки **16,**  вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые **11,12** понаколкамприкрутите направляющие шурупами 4\*16. Установите ящики в корпус комода (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе комода, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно).


Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.

**Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.**

***Схема монтажа шариковых направляющих***

******

***Схема сборки комода***

******

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | | | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 1 | Крышка | 848 | 454 | 22 | 1 |  |
| 2 | Стенка боковая | 790 | 448 | 22 | 1 |  |
| 3 | Стенка боковая | 790 | 448 | 22 | 1 |  |
| 4 | Стенка горизонтальная | 800 | 430 | 16 | 1 |  |
| 5 | Цоколь | 800 | 70 | 16 | 1 |  |
| 6 | Соединилка | 800 | 80 | 16 | 2 |  |
| 7 | Соединилка | 800 | 50 | 16 | 1 |  |
| 8 | Соединилка | 800 | 60 | 16 | 2 |  |
| 9 | Соединилка | 800 | 50 | 16 | 3 |  |
| 10 | Стенка задняя | 717 | 841 | 3,2 | 1 |  |
| 11 | Стенка ящика левая | 150 | 400 | 16 | 3 |  |
| 12 | Стенка ящика правая | 150 | 400 | 16 | 3 |  |
| 13 | Стенка ящика задняя | 150 | 742 | 16 | 3 |  |
| 14 | Фасад ящика | 204 | 794 | 16 | 3 |  |
| 15 | Дно ящика | 759 | 400 | 3,2 | 3 |  |
| 16 | Соединилка | 384 | 80 | 16 | 3 |  |
|  | Комплект фурнитуры | | | | | |
|  | Руководство по эксплуатации | | | | | |