**СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ**

1. Нельзя пользоваться чистящими средствами с полирующими частицами, особенно тереть губкой, потому что это портит поверхность.
2. Жирные пятна можно удалить с помощью моющего средства для посуды.
3. Для удаления пятен с поверхности смесителя запрещается пользоваться содой или чистящими средствами, содержащими щелочь или кислоту.
4. Застарелые пятна можно удалить с помощью средства для металлической посуды и мягкой салфетки. Для чистки поврежденных поверхностей, с царапинами, используйте набор для восстановления поверхностей.
5. Хромированные смесители можно чистить салфеткой, смоченной в воде. После чего надо насухо вытирать поверхность.
6. В большинстве случаях смесители можно мыть водой, жидким мылом или специально для этих целей предназначенными средствами. Лимонная кислота для этого прекрасное средство в домашних условиях.

**Как удалять накипные отложения?**

Если вокруг аэратора появились накипные отложения, то его необходимо поместить в стакан с уксусным раствором или в специально для этого созданное чистящее средство. Выньте сито из кольца аэратора и погрузите в раствор. Внимание! Только пластиковую часть можно погрузить в раствор, хромированное кольцо –нет. Спустя час проконтролируйте сошла ли накипь, в случае необходимости повторите процесс. Чистите и полируйте смеситель. Один из способов чистки может быть применение специального чистящего средства, которое полирует поверхность смесителя.