При установке душевого уголка без поддона, особое внимание необходимо уделить габаритным размерам стекла.

 **В каталоге указан размер поддона, а не размер стекла.**

Размер по оси линии стекла всегда будет меньше размера поддона.

Точные данные для каждого изделия можно получить из тех. рис. на сайте [www.radaway.pl](http://www.radaway.pl)

Пример: IDEA KDJ 100\*80

-Размер поддона: 100\*80

- Размер по оси линии стекла (98-99,5) \* (78-79,5) Указан диапазон—т.к. возможна регулировка размера.



